/*
 * Copyright (c) 2022 Nordic Semiconductor
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */

&pinctrl {
	uart0_default: uart0_default {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 0, 17)>;
		};
		group2 {
			psels = <NRF_PSEL(UART_RX, 0, 15)>;
			bias-pull-up;
		};
	};

	uart0_sleep: uart0_sleep {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 0, 16)>,
				<NRF_PSEL(UART_RX, 0, 24)>,
				<NRF_PSEL(UART_RTS, 0, 14)>,
				<NRF_PSEL(UART_CTS, 0, 22)>;
			low-power-enable;
		};
	};

	i2c0_default: i2c0_default {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(TWIM_SDA, 0, 21)>, <NRF_PSEL(TWIM_SCL, 0, 19)>;
		};
	};

	i2c0_sleep: i2c0_sleep {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(TWIM_SDA, 0, 21)>, <NRF_PSEL(TWIM_SCL, 0, 19)>;
			low-power-enable;
		};
	};

	i2c1_default: i2c1_default {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(TWIM_SCL, 0, 19)>, <NRF_PSEL(TWIM_SDA, 0, 21)>;
		};
	};

	i2c1_sleep: i2c1_sleep {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(TWIM_SCL, 0, 19)>, <NRF_PSEL(TWIM_SDA, 0, 21)>;
			low-power-enable;
		};
	};
	
	i2s0_default: i2s0_default {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(I2S_SCK_M, 1, 11)>,
				<NRF_PSEL(I2S_LRCK_M, 1, 12)>,
				<NRF_PSEL(I2S_SDOUT, 0, 25)>,
				<NRF_PSEL(I2S_SDIN, 1, 14)>;
		};
	};

	pwm0_default: pwm0_default {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(PWM_OUT0, 0, 13)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT1, 0, 6)>;
		};
	};

	pwm0_sleep: pwm0_sleep {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(PWM_OUT0, 0, 13)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT1, 0, 6)>;
			low-power-enable;
		};
	};
	
	pwm1_leds_default: pwm1_leds_default {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(PWM_OUT0, 0, 30)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT1, 0, 8)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT2, 0, 20)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT3, 1, 15)>;
			nordic,invert;
		};
	};
	
	pwm1_leds_sleep: pwm1_leds_sleep {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(PWM_OUT0, 0, 30)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT1, 0, 8)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT2, 0, 20)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT3, 1, 15)>;
			nordic,invert;
			low-power-enable;
		};
	};
	
	pwm2_leds_default: pwm2_leds_default {
		group1 {
			psels =	<NRF_PSEL(PWM_OUT0, 1, 13)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT1, 1, 10)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT2, 0, 29)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT3, 0, 31)>;
			nordic,invert;
		};
	};
	
	pwm2_leds_sleep: pwm2_leds_sleep {
		group1 {
			psels =	<NRF_PSEL(PWM_OUT0, 1, 13)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT1, 1, 10)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT2, 0, 29)>,
					<NRF_PSEL(PWM_OUT3, 0, 31)>;
			nordic,invert;
			low-power-enable;
		};
	};

	spi0_default: spi0_default {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 0, 27)>,
				<NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 0, 25)>,
				<NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 10)>;
		};
	};

	spi0_sleep: spi0_sleep {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 0, 27)>,
				<NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 0, 25)>,
				<NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 10)>;
			low-power-enable;
		};
	};

	spi1_default: spi1_default {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 0, 31)>,
				<NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 0, 30)>,
				<NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 13)>;
		};
	};

	spi1_sleep: spi1_sleep {
		group1 {
			psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 0, 31)>,
				<NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 0, 30)>,
				<NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 13)>;
			low-power-enable;
		};
	};

};
