/ {
	aliases {
		uart1 = &uart1;
	};
};

&pinctrl {
	uart_backup: uart_backup {
		group1 {
			pinmux = <UART1_TX_P26>;	// SPI_CLK
		};
		group2 {
			pinmux = <UART1_RX_P27>;	// SPI_MOSI
			input-enable;
		};
	};
};

// Uses spi1 pins. Make sure to disable it
&uart1 {
	current-speed = <115200>;
	status = "okay";
	pinctrl-0 = <&uart_backup>;
	pinctrl-names = "default";
};
