# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

# CONFIG_SOC_SERIES_NRF52X=y
# CONFIG_SOC_NRF52840_QIAA=y
# CONFIG_BOARD_NRF52840_QALMARI=y

# Disable DCDC converter
CONFIG_BOARD_ENABLE_DCDC=n
CONFIG_BOARD_ENABLE_DCDC_HV=n

# 32K clock
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_RC=y
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_RC_CALIBRATION=y

# Enable MPU
CONFIG_ARM_MPU=y

# enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

# Enable Zephyr application to be booted by MCUboot
# CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT=y
