/*
 * Copyright (c) 2019 Nordic Semiconductor ASA
 *
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */

/* Flash partition table without support for Nordic nRF5 bootloader */

&flash0 {
	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		
		boot_partition: partition@0 {
			label = "mcuboot";
			reg = <0x00000000 0x00014000>;
		};

		slot0_partition: partition@14000 {
			label = "image-0";
			reg = <0x00014000 0x00074000>;
		};
		slot1_partition: partition@88000 {
			label = "image-1";
			reg = <0x00088000 0x00074000>;
		};
		storage_partition: partition@fc000 {
			label = "storage";
			reg = <0x000fc000 0x00004000>;
		};
	};
};
